**1.1 HDMI PRİZİ VE HDMI KABLOSU ŞARTMAME**

**1.1.1**Bağlantı Prizleri duvara sıva altı koyulacaktır.

**1.1.2**HDMI Prizi ile Cihaz arasına kanal içinden çekilecek HDMI görüntü kablosu tek parça, orijinal ve uçları fabrikasyon sonlandırılmış olacaktır. HDMI görüntü kablosunun HDMI Prizi üstü tarafı dişi ve Etkileşimli Tahta tarafı erkek olacaktır.

**1.1.3** Cihaz ile Bağlantı Prizi arasındaki bağlantı kanal içinden çekilmek üzere en az 5(beş) metre olmak üzere tahtanın bağlantı prizine mesafesine göre uygun uzunlukta HDMI kablosunun montajı yapılacaktır.

**1.1.4**HDMI kablonun teknik özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere eşit veya daha iyi olacaktır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Teknik Özellik** | **Teknik Değerler** |
| Versiyon | HDMI Versiyon 1.2 |
| Veri Hızı | 4.95 Gbps |
| Bant Genişliği | 165 Mhz. |
| Çözünürlük | 1920x1080 (1080p) |
| Renk Derinliği | 24 Bit |
| Renk Desteği | 16.7 Milyon |
| Ses Örnekleme Frekansı | 192 Khz |